

***Прайс-лист с 01.07.2018г.***

(Цены даны без учета НДС)

Гос. реестр: № 50499-12

Свидетельство Росстандарта № 47293 от 12.07.2012 г.

Межповерочный интервал - 5 лет

**КОРРЕКТОР ОБЪЕМА ГАЗА SEVC-D (CORUS)**

**Предназначен для автоматического преобразования величины объема газа, измеренного турбинным или ротационным счетчиком газа, к стандартным условиям (Т=20 оС (293,15 оК), Р=1,01325 мПа) по значениям давления и температуры, измеренным корректором, и рассчитанному коэффициенту сжимаемости газа.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Цена в ЕВРО****(без учета НДС)** |
| **Корректор объема газа SEVC-D (CORUS)**Включает :* Вычислитель
* Датчик давления c одним из диапазонов измерения абсолютного давления: 0,9 - 10 бар

3,0 - 30 бар7,2 - 80 бар* Датчик температуры РТ1000
* Разъем с кабелем для съема НЧ импульсов со счетчика газа
* Коммуникационный оптический порт
* Коммуникационный порт RS-232
 | **1 189,00** |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ** |
| **Коммуникационный порт RS-485** | **100** |
| **Оптическая головка (Com порт)** | **150** |
| **Оптическая головка (USB порт)** | **360** |
| **Коммуникационный блок искробезопасной защиты ISB+** | **700** |
| **Батарея литиевая для замены** | **50** |
| **Монтажный комплект для подсоединения датчика давления** | **215** |
| **Гильза для установки датчика температуры** производство Германияпроизводство Россия | **65** |
| **25** |

Цены указаны на условиях отгрузки со склада в Москве и действительны только после подтверждения в письменной форме.

Оплата производится в рублях по текущему курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Офис и склад: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, офис 257 │ e‐mail: gas@teplocom.msk.ru market@teplocom.msk.ru │ [www.teplocom.msk.ru](http://www.teplocom.msk.ru/)